MariCella Электровиолончель.

Технический райдер:

1. Колонки (активные).

    Минимальная суммарная мощность 1кватт.\*

   \* Требуемая мощность зависит от площади помещения. На сцене и больших площадках необходим монитор.

​

2. Микшерный пульт.

    4х-канальный с выходом на монитор, возможностью  подключения

 электроинструмента (XLR/jack) и  стереопары.

​

3. Стул.

    Без подлокотников, не крутящийся, не мягкий и не  низкий.

Прим.

Желательное раположение точки выступления от микшерного пульта - не более 5 метров.

​

   Бытовой райдер:

​

1. Помещение с зеркалом, где можно переодеться и  оставить вещи.

2. Горячий кофе/чай.